设置与使用

  在使用本产品时请先装入电池，电池盖方向为电池正极。用户阅读本说明书时，请认清产品面板上的按键，一边阅读，一边操作。本产品所有设置只有在取消键盘锁定功能后，才能进行。本说明书以8开8关为例，10、12、16组开关可参考设置。

1． 按“取消/恢复”键四次取消键盘锁定功能，“锁”消隐.如图   6TH;3625  2． 按“时钟”键一次，然后分别按“校星期”键、“校时”键和“校分”键调整时

钟为当前时间，设置后再按“时钟”键确认，液晶显示屏将显示当前时间。 3． 按一下“定时”键，液晶显示屏左下方出“I  ON”字样（表示第一次开启时间）

再按“校星期”键，“校时”键和“校分”键，输入所需开启时间，如图所示

1ON

6TH; 36

4． 再按一下“定时”键，液晶显示屏左下方出“I  OFF”字样（表示第一次关闭时

间）。再按“校星期”键、“校时”键和“校分”键，输入所需关闭的时间，如图所示。1OFF6TH; 36

5． 继续按动“定时”键，显示屏左下方将依次显示（2 ON、2OFF„„8 ON、8OFF），

参考以上步骤设置其余各组的开关时间。如果每天只开，关一次，则必须按“取消/恢复”键，将其余各组的时间消除，使液晶显示出“--；--”图样，如图所示。

ON

--TH; --

6． 按“星期”键，可设定工作模式，如表所示

序号 工作模式

实现功能 1 MO TU WE TH FR SA SU 每日工作间相同 2 MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU 每日工作时间各不相同 3 MO TU WE TH FR   星期一至五工作时间相同 4 MO TU WE TH FR SA 星期一至六工作时间相同 5 SA SU      星期六、日工作时间相同 6 MO WE FR 星期一、三、五工作时间相同 7 TU TH SA    星期二、四、六工作时间相同 8 MO TU WE   星期一、二、三工作时间相同 9

TH FR SA

星期四、五、六工作时间相同

注1：各种工作模式只须设定一次，即可设定的程序工作。

英文星期标志 MO TU WE TH FR SA SU 中 文 对 照

周一 周二 周三 周四

周五

周六

周日

 7． 定时设

置

完

毕，应按“时钟”键，使液晶显示屏显示当前

时

间，如果不按

“时

钟”键，时控开

关将在30秒后自动转

换到时钟模式。

8． 按接线图正确接线，接通电源，面板上红灯亮；开关接通后，绿灯亮，输出端有

220V电压输出。

9． 按动“自动/手动”键，可直接开、关电路。要让开关自动动作时，应先按动此键

将显示屏下方的箭头调到“关”位置，然后再将显示屏下方的箭头调到“自动”位置，这样时按开关才能按设定的时间工作，实现自动控制。